88골프장 리튬이온배터리 구매 사양서

규 격	사용카트	품 명	전압[V]	용량[AH]	제품 외형치수 [㎜]
					길이(L)	폭(W)	높이(H)
	대동 KAG5L	삼성리튬이온 배터리	50.8 [V]	120[AH] (6.1KWH)	760 이하	260 이하	210 이하

《입찰시 유의사항》

1. 납품하는 리튬이온배터리는 반드시 대동 5인승 카이오티 골프카(KAG5L)에 장착 가능한 규격이어야 한다.

2. 배터리 수명은 최소 5년 이상을 보증하여야 한다.

3. 88골프장 기준 일일 1회 충전으로 36홀(2회 라운딩) 이상 운행이 가능하여야 한다.

4. 10일 정도로 운행정보를 저장해서 문제 발생 시 원인 파악이 가능하도록 한다.

5. BDI를 통한 전압, 전류, SOC, Error code, 온도 등을 확인 가능해야한다.

6. 배터리는 국내에서 생산된 완성품이어야 한다,

7. 배터리와 대동 5인승 카이오티 골프카 잔량게이지가 호환사용 가능하여야 한다.

8. 배터리는 대동 5인승 카이오티 골프카에 장착된 리튬이온전용충전기와 호환사용 가능하여야 한다.

9. 배터리 사양 : (리튬이온, 3.63V 5.0AH 삼성SDI =INR21700-50G)

10. 기존 배터리는 특정 폐기물로 폐기처리로 회수하여야 한다.

11. 납품한 배터리의 문제로 “발주처”에 손해가 발생하였을 경우 “계약업체”가 모든 책임을 지고 이를 배상하여야 한다.